# Tehnični podatki

Akumulatorski spenjalnik |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 BA7 0..
Število udarcev | min–1 | 30
Elementi za pribijanje
Komplet sponk |  | Tip 53
Širina | mm | 11,4
Dolžina | mm | 6–14
Komplet žebljev |  | Tip 48
Dolžina | mm | 14
Najv. kapaciteta vlagalnika |  | 140
Teža po EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Dovoljena zunanja temperatura |  |
med polnjenjem | °C | 0 ... +35
med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiC) |  | AL 18...

A)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

C)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV