# Käyttöönotto

Sinkiläpistoolin liikkuvaan nokkaan (1) kytketty laukaisusalpa estää sinkilän laukaisun, jos laukaisinta (2) painetaan tahattomasti.

## Käynnistys ja pysäytys (yksi laukaisu)

- Paina sinkiläpistoolin nokkaa (1) ensin tukevasti työkappaletta vasten niin, että se painuu kokonaan sisään.
- Pidä kunnolla työkappaletta vasten ja paina laukaisinta (2).
- Kun sinkilä on ammuttu kiinni, vapauta laukaisin (2) ja nosta sinkiläpistoolin nokka (1) työkappaleesta.

## Käynnistys ja pysäytys (kosketuslaukaisu)

- Nopeaa työskentelyä varten voit pitää laukaisinta (2) jatkuvasti painettuna.
  Paina sinkiläpistoolin nokkaa (1) työkappaletta vasten, kunnes pistooli laukeaa. Aseta sinkiläpistooli seuraavaan kohtaan ja paina sinkiläpistoolin nokkaa (1) uudelleen työkappaletta vasten.