# Az ütőerő előválasztása

Megjegyzés: Mindig próbálja ki először egy anyagmaradékon a beállított ütőerőt. Az optimális ütőerő beállítást csak gyakorlati próbákkal lehet meghatározni.

Az alábbi táblázatban található adatok javasolt értékek.

A (4) ütőerő előválasztó szabályozókerékkel az ütőerő több fokozatban beállítható.
Figyelje az elektromos kéziszerszám (3) ütőerő előválasztási jelölését.

A szükséges ütőerő a kapcsok, illetve szögek hosszától és az anyag keménységétől függ.

## A szabályozókerék beállítási tartománya

Alap |  |
Puhafa (fenyő) | 1–4 | 4
Keményfa (bükkfa) | 5–8 | 8
Forgácslapok | 3–8 | 5
Lécbetétes bútorlap | 3–8 | 6