# Datos técnicos

Grapadora accionada por ‌acumulador |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 BA7 0..
Frecuencia de percusión | min–1 | 30
Objetos a introducir
Tiras de grapas |  | Modelo 53
Ancho | mm | 11,4
Longitud | mm | 6–14
Tiras de clavos |  | Modelo 48
Longitud | mm | 14
Capacidad del cargador, máx |  | 140
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente permitida |  |
al cargar | °C | 0 ... +35
Durante el uso B) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Baterías recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  depende de la batería utilizada

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

C)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV