# Tekniske data

Akku-hæftemaskine |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 BA7 0..
Slagtal | slag/min | 30
Inddrivningsgenstande
Klammerækker |  | Type 53
Bredde | mm | 11,4
Længde | mm | 6–14
Sømrækker |  | Type 48
Længde | mm | 14
Maks. magasin-volumen |  | 140
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)-2,1 (6,0 Ah)
Tilladt omgivelsestemperatur |  |
ved opladning | °C | 0 ... +35
Ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereC) |  | AL 18...

A)

  afhængigt af den anvendte akku

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

C)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV