# Triecienspēka iestatīšana

Norāde: vispirms izmēģiniet iestatīto triecienspēku uz kāda materiāla atgriezuma. Optimālo triecienspēku var noteikt tikai praktisku izmēģinājumu gaitā.

Ieteicamās elektroinstrumenta griešanās ātruma vērtības ir sniegtas sekojošajā tabulā.

Ar pirkstratu (4) triecienspēka iestatīšanai var iepriekš iestatīt nepieciešamo triecienspēku.
Šai laikā ievērojiet atzīmi (3) triecienspēka iestatīšanai uz elektroinstrumenta.

Nepieciešamais triecienspēks ir atkarīgs no skavu vai naglu garuma un materiāla izturības.

## Pirkstrata regulēšanas diapazons

Pamatne |  |
Mīksts koks (priede) | 1–4 | 4
Ciets koks (skābardis) | 5–8 | 8
Skaidu plāksnes | 3–8 | 5
Galdnieka plāksne | 3–8 | 6