# Mise en marche

Le blocage d’enclenchement couplé au nez mobile (1) de l’agrafeuse évite tout déclenchement involontaire si vous appuyez par mégarde sur la gâchette (2).

## Mise en marche/arrêt (déclenchement unique)

- Appliquez d’abord le nez de l’agrafeuse (1) fermement contre la pièce jusqu’à ce qu’il s’enfonce complètement.
- Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (2).
- Une fois que l’agrafe/la pointe a pénétré complètement, relâchez la gâchette Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (2) et dégagez le nez de l’agrafeuse (1) de la pièce.

## Mise en marche/arrêt (mode rafale)

- Pour un travail rapide, vous pouvez maintenir la gâchette (2) actionnée.
  Plaquez fermement le nez de l’agrafeuse (1) contre la pièce jusqu’à ce que le tir soit déclenché. Positionnez l’agrafeuse à l’emplacement suivant et appuyez à nouveau fermement sur le nez de l’agrafeuse (1).