# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Klambrilööja nina
(2) | Päästik
(3) | Märgistus löögijõu eelvalikuks
(4) | Löögijõu eelvaliku seaderatas
(5) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(6) | Aku
(7) | Aku laetuse taseme näidik
(8) | Salve vabastaja
(9) | Salv
(10) | Väljalõiked kaugushoidiku jaoks
(11) | Järeltäitmisnäidik/väljalõige paberiklammerdaja jaoks
(12) | Klambrite/naelte väljumiskoht
(13) | Paberiklammerdaja/kaugushoidikA)
(14) | KlambriribaA)
(15) | NaelaribaA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.