# الاختيار المسبق لقوة الطرق

ملاحظة: قم دائمًا بتجربة قوة الطرق المضبوطة على بقايا الخامات أولًا. لا يمكن تحديد وضع الضبط المثالي لقوة الطرق إلا عن طريق تجارب عملية.

بيانات الجدول التالي هي قيم يوصى بالالتزام بها.

يمكنك عن طريق طارة الضبط المسبق (4) لقوة الطرق الاختيار المسبق لقوة الطرق المطلوبة على درجات.
أثناء ذلك احرص على مراعاة العلامة (3) للاختيار المسبق لقوة الطرق على قطعة الشغل.

تتوقف قوة الطرق المطلوبة على طول الدبابيس أو المسامير ومدى صلابة الخامة.

## نطاق ضبط طارة الضبط

الأرضية |  |
الخشب اللين (الصنوبر) | 1–4 | 4
الخشب الصلد (الزان) | 5–8 | 8
ألواح الخشب المضغوط | 3–8 | 5
لوح خشب رقائقي | 3–8 | 6