# Accesorios para el grapado de papel y el grapado a distancia uniforme

Con un accesorio especial, la herramienta eléctrica puede utilizarse para grapar papel y para engrapar/grapar a una distancia uniforme del borde del material. El accesorio sólo es adecuado para UniversalTacker 18V-14.

- Con la grapadora de papel (13) puede engrapar hasta 80 hojas.
- Con el distanciador (13) puede ajustar una distancia uniforme del objeto a introducir desde 1 cm hasta 11 cm del borde del material en seis niveles.

Indicación: Para llenar el cargador (9) tiene que desmontar la grapadora de papel/distanciador (13) de la herramienta eléctrica.

##

Indicación: Las grapas de la grapadora son más robustas que las grapas comunes y, por lo tanto, se dejan retirar sólo difícilmente de nuevo del papel.

Recomendación de longitud de grapa | Cantidad de hojas (papel de 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Ajuste la fuerza de impacto al máximo nivel.
- Coloque una tira de grapas (14) apropiada.
- Encaje las narices de la grapadora de papel/distanciador (13) en las aberturas para la grapadora de papel (11) de la herramienta eléctrica, una tras otra.
  Tenga en cuenta que sólo la abertura 1 es adecuada para el grapado de papel.
- Coloque la pila de papel en la grapadora de papel/distanciador (13) y posicione el cabezal de apoyo sobre el lugar de papel a grapar.
- Presione la herramienta eléctrica firmemente hacia abajo, hasta que el cabezal de apoyo (1) quede completamente presionada.
- Mantenga la presión y pulse el disparador (2).
- Después de que la grapa se haya introducido completamente, suelte el disparador (2) y levante el cabezal de apoyo (1) de la pila de papel.

##

Indicación: El distanciador (13) debe encajarse en las aberturas (10) de la herramienta eléctrica con una distancia uniforme para el grapado.

Aberturas 2–7 (10) | Distancia
--- | ---
Abertura 2 | 1 cm
Abertura 3 | 3 cm
Abertura 4 | 5 cm
Abertura 5 | 7 cm
Abertura 6 | 9 cm
Abertura 7 | 11 cm

- Coloque una tira de grapas (14) o una tira de clavos (15) apropiada.
- Encaje las narices de la grapadora de papel/distanciador (13) una tras otra en una abertura (10) en la herramienta eléctrica, que proporcione la distancia adecuada al borde del material.
  Tenga en cuenta que la abertura 1 no es adecuada para un grapado uniforme.
- Presione la parte inferior flexible de la grapadora de papel/distanciador (13) en dirección de la herramienta eléctrica, hasta que encaje en su sitio.
- Guíe la herramienta eléctrica de forma plana sobre la pieza de trabajo, hasta que el borde de la pieza de trabajo se apoye en el borde delantero de la grapadora de papel/distanciador (13).
- Presione la herramienta eléctrica firmemente hacia abajo, hasta que el cabezal de apoyo (1) quede completamente presionada.
- Mantenga la presión y pulse el disparador (2).
- Después de que la grapa/del clavo se haya introducido completamente, suelte el disparador (2) y desplace el cabezal de apoyo (1) a lo largo del borde de la pieza de trabajo.
- Posicione la siguiente grapa o clavo.