# Üzembe helyezés

A mozgatható (1) tűzőorral összekapcsolt kioldó reteszelő meggátolja egy lövés akaratlan kioldását, ha véletlenül megnyomja a (2) kioldót.

## Be- és kikapcsolás (Egyenkénti kioldás)

- A (1) tűzőorrot először nyomja szorosan a munkadarabra, hogy az teljesen nyomódjon be.
- Tartsa fenn a készülékre gyakorolt nyomást és nyomja meg röviden a (2) kioldót.
- Miután a készülék teljesen elvégezte a tűzést, engedje el a (2) kioldót és emelje le a (1) tűzőorrot a munkadarabról.

## Be- és kikapcsolás (Érintésre történő kioldás)

- Gyors munkához tartsa benyomva a (2) kioldót.
  Nyomja rá a (1) tűzőorrot a munkadarabra, amíg ki nem oldódik az első lövés. Tegye fel a tűzőgépet a következő pontra és ismét nyomjá rá szorosan a (1) tűzőorrot a munkadarabra.