# بدء التشغيل

يعمل قفل الاطلاق المتصل برأس الدباسة المتحركة (1) على منع إطلاق الدبابيس بشكل غير مقصود في حالة الضغط بطريق الخطأ على الزناد (2).

## التشغيل والإطفاء (إطلاق فردي)

- ضع رأس الدباسة (1)أولا بإحكام على قطعة الشغل إلى أن يتم ضغطها للداخل بالكامل.
- حافظ على ضغط الكبس واضغط على الزناد (2).
- بعد الإدخال بالكامل اترك الزناد (2) وارفع رأس الدباسة (1) عن قطعة الشغل.

## التشغيل والإطفاء (التشغيل عند التلامس)

- لغرض العمل السريع يمكنك الاحتفاظ بالزناد (2) مضغوطًا.
  اضغط رأس الدباسة (1) بشكل قوي على قطعة الشغل حتى يتم إخراج الطلقة. ضع الدباسة على الموضع التالي، واضغط رأس الدباسة (1) مرةأخرى بإحكام على قطعة الشغل.