# Opremanje magacina (videti slike A1−A2)

- Koristite samo originalni Bosch pribor. Precizni delovi heftalice kao što su magacin, tučak i kanal odgovaraju spajalicama i ekserima Bosch. Drugi proizvođači upotrebljavaju drugi kvalitet čelika i dimenzije.

Na prozoru pokazivača dopune (11) možete da vidite da li se u magacinu nalazi još spajalica odn. eksera.

- Okrenite električni alat.
- Pritisnite deblokadu magacina (8) i istovremeno izvucite magacin (9) unazad.
- Ubacite traku spajalica (14) odnosno traku sa ekserima (15).
  Prilikom postavljanja trake sa ekserima (15) heftalicu nagnite malo, kako bi ekseri nalegli na bočni zid. Obratite pažnju na oznaku.
- Gurnite magacin (9) unazad tako da ulegne.

- Prilikom otvaranja, opremanja i zatvaranja magacina ne upotrebljavajte silu.