# 用于装订纸张以及间距均匀地进行装订的附件

通过特殊附件可将电动工具用于装订纸张，以及将其用于与材料边缘保持均匀间距地进行装订。该附件仅适用于UniversalTacker 18V-14。

- 利用纸张装订机(13)最多可装订80页纸。
- 通过间隔块(13)可以分6个档位在1厘米至11厘米之间调节钉入对象与材料边缘的均匀间距。

提示：装填钉匣(9)时必须将纸张装订机/间隔块(13)从电动工具上拆下。

##

提示：射钉枪所用的钉子比市售订书钉更稳定，因此很难从纸张上去除。

推荐的 射钉长度 | 页数 （每平方米纸张80克）
--- | ---
6毫米 | 2–20
8毫米 | 10–40
10毫米 | 20–60
12毫米 | 30–80

- 将冲击力调至最高档位。
- 装入合适的排钉(14)。
- 将纸张装订机/间隔块(13)的头部依次敲入电动工具上的纸张装订机凹槽(11)中。
  请注意，只有凹槽1适用于纸张装订。
- 将一叠纸装入纸张装订机/间隔块(13)，然后将枪头定位在待装订纸张区域的上方。
- 用力向下按压电动工具，直至将枪头(1)完全压入。
- 保持住压力并按压扳机(2)。
- 钉子完全钉入后，松开扳机(2)，将枪头(1)从纸垛上抬起。

##

提示：必须将间隔块(13)敲入电动工具上的凹槽(10)中，以便间距均匀地进行装订。

凹槽2−7(10) | 间距
--- | ---
凹槽2 | 1厘米
凹槽3 | 3厘米
凹槽4 | 5厘米
凹槽5 | 7厘米
凹槽6 | 9厘米
凹槽7 | 11厘米

- 装入合适的排钉(14)或钉条(15)。
- 将纸张装订机/间隔块(13)的头部依次敲入电动工具上的凹槽(10)中，该凹槽预先规定了到材料边缘的合适间距。
  请注意，凹槽1不适用于间距均匀地进行装订。
- 朝电动工具方向按压纸张装订机/间隔块(13)的灵活底面，直至其卡止。
- 在工件上方平缓地移动电动工具，直至工件边缘紧贴在纸张装订机/间隔块(13)的前缘上。
- 用力向下按压电动工具，直至将枪头(1)完全压入。
- 保持住压力并按压扳机(2)。
- 射钉/钉子完全钉入后，松开扳机(2)，将枪头(1)沿着工件边缘移动。
- 放置下一个射钉或钉子。