# Tööjuhised

- Selle elektrilise tööriistaga ei saa kasutada 19 mm klambreid. Seetõttu ärge kasutage seadet laekatete kinnitamiseks profiilpuidu- või vuugikinnititega.

Vältige tühilaske, et vähendada löögimatriitsi kulumist.
Pingutusvedru koormuse vähendamiseks seadke löögijõud pärast töö lõpetamist löögijõu eelvaliku seaderattaga (4) väikesele väärtusele.

Suruge klambrilööja nina (1) vastu detaili ettevaatlikult. Liigne surve võib pehmet materjali (nt männipuitu) kahjustada.

Elektriline tööriist on ette nähtud tööks lühiajalisel konstantse koormusega režiimil maksimaalse tööajaga 10 minutit. Pideval režiimil töötades see soojeneb. Soojenemisega väheneb tööriista võimsus.
Lülitage 10 minuti tööaja järel elektriline tööriist välja ja laske sel jahtuda.

## Kinnikiilunud klambrite eemaldamine

- Enne kõigi tööde tegemist elektrilisel tööriistal eemaldage elektrilisest tööriistast aku.

- Pöörake elektriline tööriist ümber.
- Vajutage salve vabastamise nuppu (8) ja tõmmake samal ajal salv (9) tahapoole välja.
- Eemaldage kinnikiilunud klamber. Vajaduse korral kasutage tange.
- Lükake salv (9) tagasi, kuni see fikseerub.

- Täitke salv õigeaegselt. Liiga lühike klambririba võib põhjustada klambrite kinnikiilumist.