# Apkabos užpildymas (žr. A1−A2 pav.)

- Naudokite tik originalią Bosch papildomą įrangą. Precizinės segiklio dalys, pvz., apkaba, stūmiklis ir šūvio kanalas, yra pritaikytos Bosch sąsagėlėms ir vinims. Kiti gamintojai naudoja kitokios kokybės plieną ir gamina kitokių matmenų tvirtinimo elementus.

Pripildymo indikatoriaus langelyje (11) matote, ar apkaboje dar yra sąsagėlių ar vinių.

- Elektrinį įrankį apsukite.
- Paspauskite apkabos fiksatorių (8) ir išimkite apkabą (9), traukdami ją atgal.
- Įdėkite sąsagėlių juostelę (14) arba vinių juostelę (15).
  Įdėdami vinių juostelę (15), segiklį laikykite šiek tiek pasvirusį, kad vinys priglustų prie šoninės sienelės. Atkreipkite dėmesį į žymę.
- Įstumkite atgal apkabą (9), kol ji užsifiksuos.

- Atidarydami, užpildydami ar uždarydami apkabą nenaudokite jėgos.