# Попередній вибір ударної сили

Вказівка: завжди випробовуйте задану ударну силу на шматку матеріалу. Оптимальне налаштування ударної сили можна визначити лише після практичних випробувань.

Дані, що містяться в наведеній нижче таблиці, — це лише рекомендація.

За допомогою коліщатка (4) для попереднього вибору ударної сили можна попередньо обрати ударну силу за ступенями.
При цьому враховуйте маркування (3) для попереднього вибору ударної сили на електроінструменті.

Необхідна ударна сила залежить від довжини скоб або цвяхів та міцності матеріалу.

## Діапазон регулювання коліщатка

Ґрунтове покриття |  |
М’яка деревина (сосна) | 1–4 | 4
Тверда деревина (бук) | 5–8 | 8
Деревостружкові плити | 3–8 | 5
Дерев’яна фанера | 3–8 | 6