# Salve täitmine (vaata jooniseid A1−A2)

- Kasutage ainult Boschi originaaltarvikuid. Klambrilööja täppisosad, nt salv, löögiseadis ja löögikanal, on ette nähtud kasutamiseks Boschi klambrite ja naeltega. Teised tootjad kasutavad teistsuguse kvaliteediga terast ja teiste mõõtmetega klambreid/naelu.

Järeltäitmisnäidiku (11) vaateaknast näete, kas salves on veel klambreid või naelu.

- Pöörake elektriline tööriist ümber.
- Vajutage salve vabastajat (8) ja tõmmake samal ajal salv (9) tahapoole välja.
- Sisestage klambririba (14) või naelariba (15).
  Naelariba (15) sisestamisel hoidke klambrilööjat kergelt kaldu, et naelad toetuksid vastu külgseina. Jälgige märgistust.
- Lükake salv (9) tagasi, kuni see fikseerub.

- Salve avamisel, täitmisel ja sulgemisel ärge kasutage jõudu.