# Пускане в експлоатация

Свързаната с подвижния нос на телбода (1) активираща блокировка предотвратява неволното активиране на изстрел при погрешно натиснат активатор (2).

## Включване и изключване (единично активиране)

- Притиснете носа на телбода (1) първо силно към обработвания детайл, така че да се прибере напълно.
- Задръжте електроинструмента притиснат и натиснете спусъка (2).
- След цялостното забиване отпуснете спусъка (2) и отделете носа на телбода (1) от обработвания детайл.

## Включване и изключване (контактно активиране)

- За бърза работа можете да задържите натиснат активатора (2).
  Натиснете силно носа на телбода (1) към детайла докато не се активира изстрел. Поставете телбода върху следващото място и натиснете отново силно носа на телбода (1) върху детайла.