# Příslušenství pro sešívání papíru a pro sponkování se stejnou vzdáleností

Se speciálním příslušenstvím lze elektrické nářadí používat pro sešívání papíru a pro sešívání/sponkování se stejnou vzdáleností od hrany materiálu. Příslušenství je vhodné pouze pro UniversalTacker 18V-14.

- Se sešívačkou papíru (13) lze sešít až 80 listů.
- Pomocí distančního dorazu (13) můžete v šesti stupních nastavit stejnou vzdálenost nastřelovaného prvku od 1 cm do 11 cm od hrany materiálu.

Upozornění: Pro naplnění zásobníku (9) musíte z elektrického nářadí demontovat sešívačku papíru/distanční doraz (13).

##

Upozornění: Sponky do sešívačky jsou stabilnější než běžně prodávané kancelářské sponky, a proto je lze z papíru jen těžko odstranit.

Doporučená délka sponek | Počet listů (papír 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Nastavte sílu úderu na nejvyšší stupeň.
- Vložte vhodné sponky (14).
- Postupně nacvakněte výstupky sešívačky papíru/distančního dorazu (13) do otvorů pro sešívačky papíru (11) na elektrickém nářadí.
  Upozorňujeme, že pro sešívání papírů je vhodný pouze otvor 1.
- Vložte papíry do sešívačky papíru/distančního dorazu (13) a umístěte nos sešívačky nad sešívané místo.
- Přitlačte elektrické nářadí dolů tak, aby byl nos sešívačky (1) úplně zatlačený.
- Udržujte přítlak a poté stiskněte spoušť (2).
- Po úplném nastřelení sponky spoušť (2) uvolněte a zvedněte nos sponkovačky (1) z papírů.

##

Upozornění: Distanční doraz (13) se musí pro sponkování se stejnou vzdáleností zacvaknout do otvorů (10) v elektrickém nářadí.

Otvory 2–7 (10) | Vzdálenost
--- | ---
Otvor 2 | 1 cm
Otvor 3 | 3 cm
Otvor 4 | 5 cm
Otvor 5 | 7 cm
Otvor 6 | 9 cm
Otvor 7 | 11 cm

- Vložte vhodné sponky (14) nebo hřebíky (15).
- Zacvakněte postupně výstupky sešívačky papíru/distančního dorazu (13) do otvoru (10) v elektrickém nářadí, který určuje vhodnou vzdálenost od hrany materiálu.
  Upozorňujeme, že otvor 1 není vhodný pro sponkování se stejnou vzdáleností.
- Zatlačte flexibilní dolní stranu sešívačky papíru/distančního dorazu (13) směrem k elektrickému nářadí tak, aby zaskočila.
- Veďte elektrické nářadí naplocho přes obrobek tak, aby hrana obrobku doléhala k přední hraně sešívačky papíru/distančního dorazu (13).
- Přitlačte elektrické nářadí dolů tak, aby byl nos sešívačky (1) úplně zatlačený.
- Udržujte přítlak a poté stiskněte spoušť (2).
- Po úplném nastřelení sponky/hřebíku spoušť (2) uvolněte a přesuňte nos sponkovačky (1) podél hrany obrobku.
- Umístěte další sponku nebo další hřebík.