# Slagkraftsförval

Anmärkning: Pröva den inställda slagkraften först på en materialrest. Den optimala slagkraftsinställningen kan bara fastställas med praktiska försök.

Uppgifterna i nedanstående tabell är rekommenderade värden.

Med slagtalsreglaget (4) kan du ställa in slagkraften i steg.
Observera markeringen (3) för slagtalsinställning på elverktyget.

Den erforderliga slagkraften beror på klamrarnas resp. spikarnas längd och materialets fasthet.

## Inställningsområde inställningshjul

Underlag |  |
Mjukt trä (furu) | 1–4 | 4
Hårt trä (bok) | 5–8 | 8
Spånplattor | 3–8 | 5
Snickarplatta | 3–8 | 6