# Pnömatik delme kuvveti ön seçimi

Not: Ayarlanan pnömatik delme kuvvetini her zaman önce bir malzeme parçası üzerinde deneyin. Pnömatik delme kuvvetinin optimum ayarı ancak pratik testlerle belirlenebilir.

Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.

Pnömatik delme kuvveti ön seçimi ayarlama düğmesi (4) ile gerekli olan pnömatik delme kuvvetini kademeli olarak önceden seçebilirsiniz.
Elektrikli el aleti üzerindeki pnömatik delme kuvveti ön seçimi işaretine (3) dikkat edin.

Gerekli pnömatik delme kuvveti, zımba veya çivi uzunluğuna ve malzemenin mukavemetine bağlıdır.

## Ayarlama düğmesinin ayar aralığı

Zemin |  |
Yumuşak ahşap (çam) | 1–4 | 4
Sert ahşap (kayın) | 5−8 | 8
Sunta levhalar | 3–8 | 5
Ahşap plaka | 3–8 | 6