# Accessoire om met een gelijkmatige afstand (papier) te nieten

Met een speciaal accessoire kan het elektrische gereedschap worden gebruikt voor het nieten van papier en voor het nieten met gelijkmatige afstand tot de materiaalrand. Het accessoire is alleen geschikt voor de UniversalTacker 18V-14.

- Met de papiernieter (13) kunt u maximaal 80 vellen nieten.
- Met de afstandhouder (13) kunt u in zes standen een gelijkmatige afstand van het inslagvoorwerp van 1 cm tot 11 cm van de materiaalrand instellen.

Aanwijzing: Om het magazijn (9) te vullen moet u de papiernieter/afstandhouder (13) van het elektrische gereedschap demonteren.

##

Aanwijzing: Tackernieten zijn stabieler dan gangbare nieten en kunnen daarom maar lastig uit het papier worden verwijderd.

Advies nietlengte | Aantal vellen (papier 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Zet de slagkracht op de hoogste stand.
- Plaats een passende nietstrip (14).
- Klik achtereenvolgens de neuzen van de papiernieter/afstandhouder (13) in de uitsparingen voor papiernieter (11) op het elektrische gereedschap.
  Let erop dat alleen uitsparing 1 geschikt is voor papier nieten.
- Leg de stapel papieren in de papiernieter/afstandhouder (13) en plaats de tackerneus in de juiste positie boven het deel van het papier dat moet worden geniet.
- Duw het elektrische gereedschap stevig omlaag tot de tackerneus (1) helemaal is ingedrukt.
- Houd de aandrukkracht in stand en duw op de activeringsknop (2).
- Nadat de niet er helemaal is ingeslagen laat u de activeringsknop (2) los en tilt u de tackerneus (1) van de stapel papieren af.

##

Aanwijzing: De afstandhouder (13) moet voor het nieten met gelijkmatige afstand in de uitsparingen (10) op het elektrische gereedschap worden geklikt.

Uitsparingen 2–7 (10) | Afstand
--- | ---
Uitsparing 2 | 1 cm
Uitsparing 3 | 3 cm
Uitsparing 4 | 5 cm
Uitsparing 5 | 7 cm
Uitsparing 6 | 9 cm
Uitsparing 7 | 11 cm

- Plaats een passende nietstrip (14) of spijkerstrip (15).
- Klik achtereenvolgens de neuzen van de papiernieter/afstandhouder (13) in een uitsparing (10) op het elektrische gereedschap die de juiste afstand tot de materiaalrand vastlegt.
  Let erop dat uitsparing 1 niet geschikt is om te nieten met gelijkmatige afstand.
- Duw de flexibele onderkant van de papiernieter/afstandhouder (13) in de richting van het elektrische gereedschap tot deze vastklikt.
- Beweeg het elektrische gereedschap vlak over het werkstuk tot de werkstukrand tegen de voorkant van de papiernieter/afstandhouder (13) ligt.
- Duw het elektrische gereedschap stevig omlaag tot de tackerneus (1) helemaal is ingedrukt.
- Houd de aandrukkracht in stand en duw op de activeringsknop (2).
- Nadat de niet/spijker er helemaal is ingeslagen laat u de activeringsknop (2) los en verschuift u de tackerneus (1) langs de werkstukrand.
- Plaats de volgende niet/spijker.