# Приладдя для скріплення паперу та для скобозабивання з рівномірною відстанню

Зі спеціальним приладдям можна використовувати електроінструмент для скріплення паперу та скріплення/встановлення скоб на рівномірній відстані від краю матеріалу. Приладдя придатне лише для UniversalTacker 18V-14.

- За допомогою скріплювача паперу (13) можна скріплювати до 80 аркушів паперу.
- З допомогою розпірки (13) можна налаштувати рівномірну відстань скріплення від 1 до 11 см від краю матеріалу, на шести рівнях.

Вказівка: щоб заповнити магазин (9), слід зняти скріплювач паперу/розпірку (13) з електроінструмента.

##

Вказівка: скоби для скобозабивної машини міцніші, ніж стандартні, тому їх важко витягти з паперу.

Рекомендація Довжина скоб | Кількість аркушів (папір 80 г/м2)
--- | ---
6 мм | 2–20
8 мм | 10–40
10 мм | 20–60
12 мм | 30–80

- Налаштуйте ударну силу на найвищий рівень.
- Вставте відповідні затискні скоби (14).
- Один за одним вставте носики скріплювача паперу/розпірки (13) в бічні заглиблення для скріплювача паперу (11) на електроінструменті.
  Враховуйте, що лише отвір 1 придатний для скріплення паперу.
- Помістіть стопку паперу в скріплювач паперу/розпірку (13) і розташуйте носик скобозабивного пістолета над папером в тому місці, де потрібно скріпити.
- Міцно притисніть електроінструмент так, щоб носик скобозабивного пістолета (1) втиснувся повністю.
- Утримуйте інструмент натисненим і натисніть на спусковий гачок (2).
- Після повного забивання скоби відпустіть спусковий гачок (2) і підніміть носик скобозабивного пістолета (1) від стопки паперу.

##

Вказівка. Розпірки (13) для скобозабивання необхідно заклацнути в отворах (10) на електроінструменті.

Отвори 2–7 (10) | Відстань
--- | ---
Отвір 2 | 1 см
Отвір 3 | 3 см
Отвір 4 | 5 см
Отвір 5 | 7 см
Отвір 6 | 9 см
Отвір 7 | 11 см

- Вставте відповідні затискні скоби (14) або смужки цвяхів (15).
- Заклацніть носик скріплювача паперу/розпірки (13) в отворі (10) на електроінструменті, що забезпечує відповідну відстань до краю матеріалу.
  Враховуйте, що отвір 1 придатний для скобозабивання з рівномірною відстанню.
- Притисніть гнучку нижню сторону скріплювача паперу/розпірки (13) у напрямку електроінструмента, доки він зафіксується.
- Проведіть електроінструмент плоско над заготовкою, доки край заготовки не прилягатиме до переднього краю скріплювача паперу/розпірки (13).
- Міцно притисніть електроінструмент так, щоб носик скобозабивного пістолета (1) втиснувся повністю.
- Утримуйте інструмент натисненим і натисніть на спусковий гачок (2).
- Після повного забивання скоб/цвяхів відпустіть спусковий гачок (2) і пересуньте носик скобозабивного пістолета (1) вздовж краю заготовки.
- Розмістіть наступну скобу або наступний цвях.