# Punerea în funcţiune

Blocatorul sistemului de declanşare cuplat la ciocul mobil al capsatorului (1) previne declanşarea involuntară în cazul apăsării accidentale a declanşatorului (2).

## Pornirea/Oprirea (declanşare individuală)

- Mai întâi aşază ferm ciocul capsatorului (1) pe piesa de prelucrat, până când acesta este coborât complet.
- Menţine o forţă de apăsare constantă şi apasă declanşatorul (2).
- După introducerea completă, eliberează declanşatorul (2) şi ridică ciocul capsatorului (1) de pe piesa de prelucrat.

## Pornirea/Oprirea (declanşare prin contact)

- Pentru a lucra rapid, poţi menţine apăsat declanşatorul (2).
  Apasă ferm ciocul capsatorului (1) pe piesa de prelucrat, până când se declanşează tragerea. Aşază capsatorul pe locul următor şi apasă din nou ferm ciocul capsatorului (1) pe piesa de prelucrat.