# Odabir udarne sile

Napomena: Namještenu udarnu silu uvijek isprobajte najprije na ostatku materijala. Optimalno namještanje udarne sile može se najbolje odrediti praktičnim pokusom.

Podaci u donjoj tablici su preporučene vrijednosti.

Kotačićem (4) za odabir udarne sile možete odabrati potrebnu udarnu silu u stupnjevima.
Pritom se pridržavajte oznake (3) za odabir udarne sile na električnom alatu.

Potrebna udarna sila ovisi o duljini spajalica ili čavala i čvrstoći materijala.

## Područje namještanja kotačića

Podloga |  |
Meko drvo (bor) | 1–4 | 4
Tvrdo drvo (bukva) | 5–8 | 8
Iverice | 3–8 | 5
Stolarska ploča | 3–8 | 6