# Accu-oplaadaanduiding

De accu-oplaadaanduiding signaleert bij ingeschakeld elektrisch gereedschap gedurende enkele seconden de nog beschikbare accucapaciteit of een overbelasting.

De accu-oplaadaanduiding geeft bij half of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar gedurende enkele seconden de laadtoestand van de accu aan.

LED | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3 × groen | 75–100 %
Permanent licht 2 × groen | 40–75 %
Permanent licht 1 × groen | 15–40 %
Langzaam knipperlicht 1 × groen | 0–15 %

Als de accu-oplaadaanduiding rood knippert, dan is het elektrische gereedschap overbelast.

De 3 LED's van de accu-oplaadaanduiding knipperen snel, wanneer de temperatuur van de accu zich buiten het werktemperatuurbereik bevindt en/of de overbelastingsbeveiliging is geactiveerd.