# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Quand l’outil électroportatif est en marche, l’indicateur d’état de charge indique pendant quelques secondes la capacité d’accu encore disponible ou signale une éventuelle surcharge.

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt est actionné à moitié ou complètement, l’indicateur d’état de charge indique pendant quelques secondes le niveau de charge de l’accu.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | 0–15 %

Si l’indicateur de niveau de charge de l’accu clignote en rouge, cela signifie que l’outil électroportatif est en surcharge.

Les 3 LED de l’indicateur d’état de charge se mettent à clignoter rapidement quand la température de l’accu sort de la plage de températures de fonctionnement et/ou après entrée en action de la protection contre les surcharges.