# Tekniska data

Sladdlös häftpistol |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 BA7 0..
Slagfrekvens | slag/min | 30
Inmatningsföremål
Klammerband |  | Typ 53
Bredd | mm | 11,4
Längd | mm | 6–14
Bandad spik |  | Typ 48
Längd | mm | 14
Max. magasinvolym |  | 140
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Tillåten omgivningstemperatur |  |
Vid laddning | °C | 0 ... +35
Vid driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareC) |  | AL 18...

A)

  Beroende på använt batteri

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

C)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV