# 技術性數據

充電式釘槍 |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 603 BA7 0..
衝撃次數 | min–1 | 30
釘入物件
針排 |  | Type 53
寬度 | mm | 11.4
長度 | mm | 6–14
釘排 |  | Type 48
長度 | mm | 14
針匣最大裝針量 |  | 140
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1.8 (1.5 Ah)−2.1 (6.0 Ah)
容許環境溫度 |  |
充電狀態下 | °C | 0 ... +35
操作狀態下B)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | PBA 18V...W-.
建議使用的充電器C) |  | AL 18...

A)

  視所使用的充電蓄電池而定

B)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

C)

  下列充電器與 PBA 充電電池不相容：AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV