# Pribor za heftanje papira i heftanje sa ravnomernom rastojanju

Električni alat se pomoću posebnog pribora može koristiti za heftanje papira/heftanje sa ravnomernim rastojanjem od ivice materijala. Pribor odgovara samo za UniversalTacker 18V-14.

- Pomoću heftalice za papir (13) možete da heftate do 80 listova.
- Pomoću odstojnika (13) možete u šest stepena da podesite ravnomerno rastojanje predmeta za zakivanje od 1 cm do 11 cm od ivice materijala.

Napomena: Za opremanje magacina (9) morate da demontirate heftalicu za papir/odstojnik (13) sa električnog alata.

##

Napomena: Spajalice za heftalicu su stabilnije od uobičajenih spajalica dostupnih u maloprodaji zbog čega se teško vade iz papira.

Preporuka za dužinu spajalica | Broj listova (papir od 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Snagu udarca podesite na najveći stepen.
- Umetnite odgovarajuću traku spajalica (14).
- Glave heftalice za papir/odstojnika (13) jednu za drugom pričvrstite u otvore za heftalicu za papir (11) na električnom alatu.
  Imajte na umu da samo otvor 1 odgovara za heftanje papira.
- Papire stavite u heftalicu za papir/odstojnik (13) i glavu heftalice pozicionirajte iznad dela papira koje želite da zaheftate.
- Električni alat pritisnite čvrsto nadole, tako da glava heftalice (1) bude potpuno utisnuta.
- Održavajte pritisak i kratko pritisnite okidač (2).
- Nakon potpunog zakivanja spajalice, otpustite okidač (2) i podignite glavu heftalice (1) sa papira.

##

Napomena: Odstojnik (13) za heftanje sa ravnomernim rastojanjem mora ravnomerno da ulegne u otvore (10) na električnom alatu.

Otvori 2–7 (10) | Rastojanje
--- | ---
Otvor 2 | 1 cm
Otvor 3 | 3 cm
Otvor 4 | 5 cm
Otvor 5 | 7 cm
Otvor 6 | 9 cm
Otvor 7 | 11 cm

- Umetnite odgovarajuću traku spajalica (14) ili traku eksera (15).
- Glave heftalice za papir/odstojnika (13) jednu za drugom pričvrstite u otvor (10) na električnom alatu koji označava odgovarajuće rastojanje od ivice materijala.
  Imajte na umu da otvor 1 ne odgovara za heftanje sa ravnomernim rastojanjem.
- Pritisnite fleksibilnu donju stranu heftalice za papir/odstojnika (13) u smeru električnog alata tako da ulegne.
- Električni alat vodite ravno preko radnog komada, tako da se ivica radnog komada nalazi na prednjoj ivici heftalice za papir/odstojnika (13).
- Električni alat pritisnite čvrsto nadole, tako da glava heftalice (1) bude potpuno utisnuta.
- Održavajte pritisak i kratko pritisnite okidač (2).
- Nakon potpunog zakivanja spajalice/eksera, otpustite okidač (2) i pomerite glavu heftalice (1) duž ivice radnog komada.
- Postavite sledeću spajalicu ili sledeći ekser.