# Предварителен избор на ударната сила

Указание: Винаги първо изпробвайте настроената сила на забиване на отпадъчен детайл. Оптималната сила на забиване се определя само чрез изпробване на практика.

Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.

С колелото за регулиране (4) за предварителен избор на ударната сила можете да изберете необходимата ударна сила на степени.
При това съблюдавайте маркировката (3) за предварителен избор на ударната сила върху електроинструмента.

Нужната ударна сила зависи от дължината на скобите, респ. телчетата и якостта на материала.

## Диапазон на настройка на колелото за регулиране

Основа |  |
Мека дървесина (бор) | 1 – 4 | 4
Твърда дървесина (бук) | 5 – 8 | 8
Шперплат | 3 – 8 | 5
Дърводелска плоскост | 3 – 8 | 6