# Uruchamianie

Zintegrowana z ruchomym noskiem (1) blokada wyzwalacza zapobiega tzw. „suchym strzałom” w wyniku przypadkowego naciśnięcia wyzwalacza (2).

## Włączanie/wyłączanie (strzał pojedynczy)

- Nosek zszywacza (1) należy najpierw mocno przyłożyć do materiału, tak aby był całkowicie wsunięty.
- Nie zmniejszając siły nacisku, nacisnąć wyzwalacz (2).
- Po wbiciu elementu mocującego zwolnić wyzwalacz (2) i odsunąć nosek zszywacza (1) od materiału.

## Włączanie/wyłączanie (strzał kontaktowy)

- Aby zapewnić szybką pracę, można nacisnąć i przytrzymać wyzwalacz (2).
  Nosek zszywacza (1) należy mocno przyłożyć do materiału aż do wyzwolenia strzału. Przestawić zszywacz w kolejne miejsce i ponownie mocno przyłożyć nosek zszywacza (1) do materiału.