# Ekspluatācijas sākšana

Ar kustīgo triecienizvadu (1) savienotais palaidēja bloķētājs neļauj nejauši izšaut skavas, ja netīši nospiež palaidēju (2).

## Ieslēgšana/izslēgšana (atsevišķa aktivizācija)

- Vispirms stingri uzlieciet triecienizvadu (1) uz apstrādājamā priekšmeta tā, līdz tas ir pilnībā iespiests.
- Saglabājot vertikālu spiedienu, nospiediet palaidēju (2).
- Kad skava ir pilnībā iestiprināta, atlaidiet palaidēju (2) un noceliet triecienizvadu (1) no apstrādājamā priekšmeta.

## Ieslēgšana/izslēgšana (kontaktaktivizācija)

- Ātram darbam palaidēju (2) var turēt nospiestu.
  Triecienizvadu (1) stingri piespiediet apstrādājamam priekšmetam, līdz tiek veikta iedzīšana. Uzlieciet skavotāju uz nākamās vietas un vēlreiz piespiediet triecienizvadu (1) apstrādājamam priekšmetam.