# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Przy włączonym elektronarzędziu wskaźnik stanu naładowania akumulatora sygnalizuje przez kilka sekund pozostałą do dyspozycji pojemność akumulatora lub przeciążenie.

Na wskaźniku stanu naładowania akumulatora wyświetlany jest przez parę sekund stan naładowania akumulatora przy naciśniętym do połowy lub całkowicie włączniku/wyłączniku.

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 75–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 40–75%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 15–40%
Światło migające w wolnym tempie, 1 zielona dioda | 0–15%

Jeżeli wskaźnik stanu naładowania akumulatora miga na czerwono, elektronarzędzie jest przeciążone.

Gdy temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur roboczych i/lub gdy nastąpiła aktywacja wyłącznika przeciążeniowego, wszystkie 3 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają w szybkim tempie.