# Présélection de force de frappe

Remarque : Testez toujours sur une chute de matériau si la force de frappe préréglée donne de bons résultats. La valeur optimale de la force de frappe ne peut être déterminée qu’au cours d’essais pratiques.

Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées en fonction du matériau.

La molette (4) permet de présélectionner la force de frappe par paliers.
Pour la présélection de la force de frappe, tenez compte du marquage (3).

La force de frappe requise est fonction de la longueur des agrafes ou des pointes et de la dureté du matériau.

## Plage de réglage de la molette

Matériau |  |
Bois tendre (pin) | 1–4 | 4
Bois dur (hêtre) | 5–8 | 8
Panneaux agglomérés | 3–8 | 5
Panneaux lattés | 3–8 | 6