# Napomene za rad

- Ovim električnim alatom se ne mogu obrađivati spajalice od 19 mm. Zbog toga ne upotrebljavajte električni alat za pričvršćivanje plafonskih obloga pomoću spajalica za profilno drvo ili fugne.

Izbegavajte okidanja na prazno, da bi sprečili habanje udarnog pečata.
Nakon završetka rada, podesite snagu udara na točkiću za podešavanje (4) na nižu vrednost da bi se otpustila ztezna opruga.

Pažljivo postavite glavu heftalice (1). Meke komade drveta (na. primer drvo bora) možete oštetiti usled prejakog pritiskanja.

Električni alat je u kratkotrajanom režimu rada sa maksimalnim trajanjem rada od 10 min. pod konstantnim opterećenjem. U kontinuiranom radu se zagreva. Kada raste toplota, smanjuje se snaga.
Posle najviše 10 minuta rada isključite električni alat i sačekajte da se ohladi.

## Uklanjanje zaglavljenih spona

- Pre svih radova na električnom alatu izvadite akumulator iz električnog alata.

- Okrenite električni alat.
- Pritisnite deblokadu magacina (8) i istovremeno izvucite magacin (9) unazad.
- Uklonite zaglavljeni poklopac. Po potrebi, za to koristite klešta.
- Gurnite magacin (9) unazad tako da ulegne.

- Blagovremeno opremite magacin. Prekratka traka spone može da bude uzrok za zaglavljivanje spona.