# Caractéristiques techniques

Agrafeuse sans fil |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 BA7 0..
Fréquence de frappe | min–1 | 30
Agrafes/pointes
Bande d’agrafes |  | Type 53
Largeur | mm | 11,4
Longueur | mm | 6–14
Bande de pointes |  | Type 48
Longueur | mm | 14
Capacité maxi du chargeur |  | 140
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Températures ambiantes admissibles |  |
pendant la charge | °C | 0 ... +35
pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésC) |  | AL 18...

A)

  Dépend de l’accu utilisé

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

C)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV