# Předvolba síly úderu

Upozornění: Nastavenou sílu úderu vždy nejprve vyzkoušejte na zbytku materiálu. Optimální nastavení síly úderu lze zjistit pouze praktickou zkouškou.

Údaje v následující tabulce jsou doporučené hodnoty.

Pomocí nastavovacího kolečka (4) pro předvolbu síly úderu můžete ve stupních nastavit potřebnou sílu úderu.
Řiďte se podle značky (3) pro předvolbu síly úderu na elektrickém nářadí.

Potřebná síla úderu závisí na délce sponek, resp. hřebíků a pevnosti materiálu.

## Rozsah nastavení pomocí nastavovacího kolečka

Podklad |  |
Měkké dřevo (borovice) | 1–4 | 4
Tvrdé dřevo (buk) | 5–8 | 8
Dřevotřískové desky | 3–8 | 5
Laťovka | 3–8 | 6