# Första användningen

Avtryckarspärren som är kopplad till den rörliga häftklacken (1) förhindrar oavsiktlig häftning om avtryckaren (2) råkar tryckas in.

## Påslagning och avstängning (enkel utlösning)

- Sätt an häftklacken (1) fast först mot arbetsstycket tills den är helt intryckt.
- Upprätthåll trycket och tryck på avtryckaren (2).
- Efter fullständig intryckning, släpp avtryckaren (2) och lyft häftklacken (1) från arbetsstycket.

## Påslagning och avstängning (kontaktutlösning)

- För att arbeta snabbt kan du hålla utlösaren (2) intryckt.
  Tryck häftklacken (1) fast mot arbetsstycket tills skottet går av. Sätt an häftpistolen på nästa ställe och tryck återigen häftklacken (1) fast mot arbetsstycket.