# Вказівки щодо роботи

- Скоби 19 мм не підходять для використання з цим електроінструментом. Тому не застосовуйте цей електроінструмент для закріплення стельових обшивок кігтями для профільних дерев’яних рейок та для швів.

Уникайте холостих прострілів, щоб зменшити спрацювання бойка.
Після завершення роботи встановіть ударну силу на коліщатку попереднього вибору ударної сили (4) на низьке значення, щоб зняти натяг пружини.

Обережно вставте носик скобозабивного пістолета (1). М’які заготовки (напр., сосна) можуть пошкодитися, якщо на них сильно натискати.

Електроінструмент розрахований на короткочасний режим роботи з максимальним часом роботи 10 хвилин при постійному навантаженні. Він нагрівається при тривалій експлуатації. Зі збільшенням нагрівання потужність зменшується.
Максимум через 10 хвилин часу експлуатації вимкніть електроінструмент і дайте йому охолонути.

## Видалення скоб, що склеїлися

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом виймайте акумуляторну батарею з нього.

- Переверніть електроінструмент.
- Натисніть кнопку розблокування магазину (8) та вийміть магазин (9) рухом назад.
- Вийміть скоби, що склеїлися. За потреби використовуйте для цього плоскогубці.
- Посуньте магазин (9) назад до фіксації.

- Своєчасно заповнюйте магазин. Занадто короткі затискні скоби можуть бути причиною склеювання скоб.