# Pré-seleção da força de impacto

Nota: experimente sempre primeiro a força de impacto ajustada num resto de material. O ajuste da força de impacto ideal só pode ser apurado por tentativas práticas.

As indicações apresentadas na tabela seguinte são valores recomendados.

Com a roda (4) para a pré-seleção da força de impacto pode selecionar a força de impacto necessária em níveis.
No processo, observe a marca (3) para a pré-seleção da força de impacto na ferramenta elétrica.

A força de impacto necessária depende do comprimento dos agrafos ou dos pregos e da resistência do material.

## Amplitude de regulação da roda

Base |  |
Madeira macia (pinheiro) | 1–4 | 4
Madeira dura (faia) | 5–8 | 8
Placas de aglomerado de madeira | 3–8 | 5
Placa de madeira estratificada | 3–8 | 6