# Tilbehør til hæftning af papir og ensartet anbringelse af klammer

Med et specielt tilbehør kan el-værktøjet anvendes til hæftning af papir samt hæftning/sømning med ensartet afstand til materialekanten. Tilbehøret er egnet til UniversalTacker 18V-14.

- Med papirhæfteren (13) kan du hæfte op til 80 ark.
- Med afstandsholderen (13) kan du indstille en ensartet afstand fra inddrivningsgenstanden og til materialekanten i seks trin fra 1 cm til 11 cm.

Bemærk! Når du fylder magasinet (9), skal papirhæfteren/afstandsholderen (13) afmonteres fra el-værktøjet.

##

Bemærk: Hæfteklammerne er mere stabile end gængse hæfteklammer, og det kan derfor være vanskeligt at fjerne dem fra papiret igen.

Anbefaling klammelængde | Arkantal (papir 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Indstil slagkraften på det højeste trin.
- Ilæg en passende klammerække (14).
- Klik derefter næsen til papirhæfteren/afstandsholderen (13) ind i udsparingen til papirhæfteren (11) på el-værktøjet.
  Bemærk, at kun udsparing 1 kan bruges til papirhæfteren.
- Læg papirstablen i papirhæfteren/afstandsholderen (13), og placer hæftenæsen over det område på papiret, der skal hæftes.
- Tryk el-værktøjet godt nedad, indtil hæftenæsen (1) er trykket helt ind.
- Hold pressetrykket fast, og tryk på udløseren (2).
- Når klammen er drevet helt ind, skal du slippe udløseren (2) og løfte hæftenæsen (1) fra papirstablen.

##

Bemærk! Ved hæftning med ensartet afstand skal afstandsholderen (13) klikkes ind i udsparingerne (10) på el-værktøjet.

Udsparing 2–7 (10) | Afstand
--- | ---
Udsparing 2 | 1 cm
Udsparing 3 | 3 cm
Udsparing 4 | 5 cm
Udsparing 5 | 7 cm
Udsparing 6 | 9 cm
Udsparing 7 | 11 cm

- Ilæg en passende klammerække (14) eller sømrække (15).
- Klik derefter næserne til papirhæfteren/afstandsholderen (13) ind i en udsparing (10) på el-værktøjet, som giver den passende afstand til materialekanten.
  Bemærk, at udsparing 1 ikke kan bruges til hæftning med ensartet afstand.
- Tryk derefter den fleksible underside af papirhæfteren/afstandsholderen (13) i retning mod el-værktøjet, indtil den går i indgreb.
- Før el-værktøjet fladt over emnet, indtil emnekanten ligger an mod den forreste kant af papirhæfteren/afstandsholderen (13).
- Tryk el-værktøjet godt nedad, indtil hæftenæsen (1) er trykket helt ind.
- Hold pressetrykket fast, og tryk på udløseren (2).
- Når klammen/sømmet er drevet helt ind, skal du slippe udløseren (2) og skubbe hæftenæsen (1) langs emnekanten.
- Placer derefter den næse klamme eller det næste søm.