# 초기 작동

유동적으로 움직이는 타카 노즈 (1) 에 연결된 트리거 로크는 실수로 트리거 (2) 를 눌렀을 때 의도하지 않은 발사 작동을 막아 줍니다.

## 전원 켜기/끄기(단발 작동)

- 먼저 타카 노즈 (1) 가 완전히 눌릴 때까지 타카 노즈를 가공물 위에 밀착시켜 올려 놓으십시오.
- 누른 압력을 유지하면서 트리거 (2) 를 짧게 누르십시오.
- 완전히 삽입되면 트리거 (2) 에서 손을 떼고 타카 노즈 (1) 를 가공물에서 들어 올리십시오.

## 전원 켜기/끄기(연발 작동)

- 신속한 작업을 위해 트리거 (2) 를 누른 상태로 계속 유지할 수 있습니다.
  작동이 될 때까지 타카 노즈 (1) 를 가공물 방향으로 단단히 누르십시오. 타카를 다음 위치에 올려둔 후 다시 타카 노즈 (1) 를 가공물 방향으로 단단히 누르십시오.