# Dane techniczne

Zszywacz akumulatorowy |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 BA7 0..
Liczba udarów | min–1 | 30
Elementy mocujące (wbijane)
Zszywki (wkład) |  | Typ 53
szerokość | mm | 11,4
długość | mm | 6–14
Gwoździe (wkład) |  | Typ 48
długość | mm | 14
Maks. pojemność magazynka |  | 140
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Dopuszczalna temperatura otoczenia |  |
podczas ładowania | °C | 0 ... +35
podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiC) |  | AL 18...

A)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

C)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV