# Tilbehør for hefting av papir og stifting med jevn avstand

Med et spesielt tilbehør kan elektroverktøyet brukes til hefting av papir og hefting/stifting med jevn avstand fra materialkanten. Tilbehøret passer bare til UniversalTacker 18V-14.

- Med papirhefteren (13) er det mulig å hefte sammen opptil 80 ark.
- Med avstandsholderen (13) kan du stille inn en avstand fra festematerialet til materialkanten på 1 til 11 cm i seks trinn.

Merknad: Når du skal fylle på magasinet (9), må du demontere papirhefteren/avstandsholderen (13) fra elektroverktøyet.

##

Merknad: Stifter til stiftepistoler er mer stabile enn vanlige stifter og der dermed vanskelige å fjerne fra papiret igjen.

Anbefalt stiftlengde | Antall ark (papir 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Still inn slagkraften på det høyeste trinnet.
- Legg inn et passende stiftbånd (14).
- Klikk spissene til papirhefteren/avstandsholderen (13) på plass i utsparingene for papirhefter (11) på elektroverktøyet.
  Merk at bare utsparing 1 passer for hefting av papir.
- Legg papirbunken i papirhefteren/avstandsholderen (13), og plasser spissen på stiftepistolen over papirområdet som skal heftes.
- Trykk elektroverktøyet hardt ned til spissen på stiftepistolen (1) er trykt helt inn.
- Oppretthold presstrykket, og trykk på utløseren (2).
- Etter at stiftene er trykt helt inn, slipper du utløseren (2) og løfter spissen på stiftepistolen (1) opp fra papirbunken.

##

Merknad: Avstandsholderen (13) må klikkes på plass i utsparingene (10) på elektroverktøyet for stifting med jevn avstand.

Utsparing 2–7 (10) | Avstand
--- | ---
Utsparing 2 | 1 cm
Utsparing 3 | 3 cm
Utsparing 4 | 5 cm
Utsparing 5 | 7 cm
Utsparing 6 | 9 cm
Utsparing 7 | 11 cm

- Legg inn et passende stiftbånd (14) eller spikerbånd (15).
- Klikk spissene til papirhefteren/avstandsholderen (13) på plass i en utsparing (10) på elektroverktøyet som gir en passende avstand til materialkanten.
  Merk at utsparing 1 ikke passer for stifting med jevn avstand.
- Trykk den fleksible undersiden til papirhefteren/avstandsholderen (13) mot elektroverktøyet til den klikker på plass.
- Før elektroverktøyet flatt over emnet til emnekanten ligger inntil forkanten på papirhefteren/avstandsholderen (13).
- Trykk elektroverktøyet hardt ned til spissen på stiftepistolen (1) er trykt helt inn.
- Oppretthold presstrykket, og trykk på utløseren (2).
- Etter at stiftene/spikeren er trykt helt inn, slipper du utløseren (2), og skyver spissen på stiftepistolen (1) langs emnekanten.
- Plasser den neste stiften eller spikeren.