# Γέμισμα του γεμιστήρα (βλέπε εικόνες A1−A2)

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα Bosch. Τα εξαρτήματα ακριβείας του καρφωτικού, όπως γεμιστήρας, έμβολο και κάννη είναι προσαρμοσμένα στους συνδετήρες και στα καρφιά της Bosch. Άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ποιότητες χάλυβα και διαφορετικές διαστάσεις.

Στο παράθυρο ελέγχου της ένδειξης συμπλήρωσης (11) βλέπετε, εάν βρίσκονται ακόμη συνδετήρες ή καρφιά στον γεμιστήρα.

- Γυρίστε ανάποδα το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Πατήστε την απασφάλιση του γεμιστήρα (8) και αφαιρέστε τον γεμιστήρα (9) προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε μέσα την ταινία συνδετήρων (14) ή την ταινία καρφιών (15).
  Κατά την τοποθέτηση της ταινίας καρφιών (15) κρατάτε το καρφωτικό ελαφρά λοξά, για να ακουμπούν τα καρφιά στο πλευρικό τοίχωμα. Προσέξτε το μαρκάρισμα.
- Σπρώξτε τον γεμιστήρα (9) πίσω, μέχρι να ασφαλίσει.

- Μην ασκήσετε βία όταν ανοίγετε, γεμίζετε και κλείνετε τον γεμιστήρα.