# Opfyldning af magasin (se billede A1–A2)

- Brug kun originalt Bosch-tilbehør. Præcisionsdelene på hæftemaskinen som f.eks. magasin, støder og skudkanal er afstemt efter klammer og søm fra Bosch. Andre fabrikanter benytter andre stålkvaliteter og dimensioner.

I skueglasset på efterfyldningsvisningen (11) kan du se, om der stadig er klammer eller søm i magasinet.

- Drej el-værktøjet om.
- Tryk på magasinoplåsningen (8), og træk i den forbindelse magasinet (9) bagud og ud.
- Ilæg klammerækker (14) eller sømrækker (15).
  Når du ilægger sømrækken (15), skal du holde hæftepistolen lidt skråt, så sømmene ligger an mod sidevæggen. Vær opmærksom på markeringen.
- Skub magasinet (9) tilbage, indtil det går i indgreb.

- Brug ikke vold, når magasinet åbnes, fyldes og lukkes.