# Technische gegevens

Accutacker |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 BA7 0..
Aantal slagen | min–1 | 30
Inslagvoorwerpen
Nietstrip |  | Type 53
Breedte | mm | 11,4
Lengte | mm | 6–14
Spijkerstrip |  | Type 48
Lengte | mm | 14
Max. inhoud magazijn |  | 140
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
Toegestane omgevingstemperatuur |  |
Bij het laden | °C | 0 ... +35
Bij gebruikB) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-.
Aanbevolen oplaadapparatenC) |  | AL 18...

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

C)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV