# Technické údaje

Akumulátorový sponkovač |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 BA7 0..
Frekvencia príklepu | min–1 | 30
Spojovací materiál
Pás so sponkami |  | Typ 53
Šírka | mm | 11,4
Dĺžka | mm | 6–14
Pás s klincami |  | Typ 48
Dĺžka | mm | 14
Max. kapacita zásobníka |  | 140
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
Povolená teplota okolia |  |
pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyC) |  | AL 18...

A)

  V závislosti od použitého akumulátora

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

C)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV